|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма № 1** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Капітальний ремонт - влаштування спортивного-розважального комплексу “Energy”  На прикладі спортивного майданчика для дітей та молоді «Чемпіон» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Проект | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на капітальний ремонт спортивного майданчика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Капітальний ремонт спортивного майданчика** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основа: | | | | |  | | | Кошторисна вартість | | | | 765,127 | | тис. грн. | | | |
| креслення (специфікації ) № | | | | |  | | | Кошторисна трудомісткість | | | | 1,04675 | | тис.люд.-год. | | | |
|  | | | | |  | | | Кошторисна заробітна плата | | | | 39,208 | | тис. грн. | | | |
|  | | | | |  | | | Середній розряд робіт | | | | 3,3 | | розряд | | | |
| Складений в поточних цінах станом на “16 травня” 2018 р. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| №  п/п | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | | Вартість одиниці,  грн. | | | Загальна вартість, грн. | | | | Витрати труда  робітників, люд.-год. | | |
| Всього | експлуа-  тації  машин | | Всього | заробіт-  ної плати | експлуа-  тації  машин | | не зайнятих  обслуговуванням  машин | | |
| заробіт-  ної плати | в тому  числі за-  робітної  плати | | в тому  числі за-  робітної  плати | | тих, що  обслуговують  машини | | |
| на одини-  цю | | всього |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 |
|  | |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
|  | |  | **Роздiл 1. Влаштування штучної трави** |  |  | |  |  | |  |  |  | |  | |  |
| 1 | | РН18-12-8 | Улаштування дорожнiх корит коритного  профiлю з застосуванням екскаваторiв,  глибина корита до 500 мм | 100м2 | 4,148 | | 1467,94  114,03 | 1353,91  333,36 | | 6089 | 473 | 5616  1383 | | 3,7  8,208 | | 15,35  34,05 |
| 2 | | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 192 | | 59,02  - | 59,02  6,81 | | 11332 | - | 11332  1308 | | \_\_-\_\_  0,161 | | \_\_-\_\_  30,91 |
| *3* | | *РН16-40-2* | *Улаштування щебеневої основи* | *м3* | *1,48* | | *1421,54*  *53,68* | *91,65*  *26,16* | | *2104* | *79* | *136*  *39* | | *1,66*  *0,6273* | | *2,46*  *0,93* |
| *4* | | *РН18-30-1* | *Установлення бетонних поребрикiв на*  *бетонну основу* | *м* | *82* | | *151,31*  *43,89* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *12407* | *3599* | *\_\_-\_\_*  *-* | | *1,32*  *-* | | *108,24*  *-* |
| 5 | | & С1416-  8685-4-1  варіант 1 | Поребрик БР100.20.8. | шт | 82 | | 84,05  - | \_\_-\_\_  - | | 6892 | - | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - | | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *6* | *РН7-16-2* | *Улаштування пiдстильного шару пiщаного* | *м3* | *20* | *747,55*  *155,03* | *82,42*  *21,24* | *14951* | *3101* | *1648*  *425* | *4,58*  *0,5537* | *91,6*  *11,07* |
| *7* | *РН18-23-3* | *Улаштування нижнього шару двошарових*  *основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї*  *20-40 мм* | *100м2* | *4* | *20662,89*  *166,87* | *1234,46*  *251,82* | *82652* | *667* | *4938*  *1007* | *5,16*  *5,2997* | *20,64*  *21,2* |
| *8* | *РН18-23-4*  *Н1=5* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-23-1,*  *18-23-2, 18-23-3* | *100м2* | *4* | *6420,52*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *25682* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
| *9* | *РН18-23-2* | *Улаштування верхнього шару двошарових*  *основ товщиною 15 см iз щебеню фракцiї 5-*  *20 мм* | *100м2* | *4* | *21307,99*  *192,75* | *1818,91*  *371,54* | *85232* | *771* | *7276*  *1486* | *5,96*  *7,8558* | *23,84*  *31,42* |
| *10* | *РН18-23-4*  *Н1=10* | *На кожний 1 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норм 18-23-1,*  *18-23-2, 18-23-3* | *100м2* | *-4* | *12864,22*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *-51457* | *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* | *\_\_-\_\_*  *-* |
| *11* | *РН18-20-1* | *Улаштування пiдстильних та*  *вирiвнювальних шарiв основи з відсіву* | *100м3* | *0,2* | *118083,52*  *825,24* | *2962,78*  *481,54* | *23617* | *165* | *593*  *96* | *26*  *9,8667* | *5,2*  *1,97* |
| *12* | *ЕН11-39-5*  *Н2,Н3,Н4=1,*  *15* | *Улаштування штучного покриття* | *100м2* | *4* | *1347,37*  *1347,37* | *\_\_-\_\_*  *-* | *5389* | *5389* | *\_\_-\_\_*  *-* | *37,375*  *-* | *149,5*  *-* |
| 13 | С111-258  варіант 1 | Покриття синтетична трава (ворс 4 см) | м2 | 408 | 567,02  - | \_\_-\_\_  - | 231344 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 14 | & С111-327-  11-Ф  варіант 1 | Клей поліуретановий двохкомпонентний | кг | 80 | 298,51  - | \_\_-\_\_  - | 23881 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 15 | & С111-  1721-1  варіант 1 | Стрiчка з'єднувальна | м | 150 | 53,04  - | \_\_-\_\_  - | 7956 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *16* | *РН12-41-3* | *Нанесення розмітки* | *100м2* | *0,162* | *3150,41*  *3150,41* | *\_\_-\_\_*  *-* | *510* | *510* | *\_\_-\_\_*  *-* | *87,39*  *-* | *14,16*  *-* |
| 17 | С111-2014-4  варіант 1 | Фарба для розмітки | кг | 8,1 | 100,65  - | \_\_-\_\_  - | 815 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 18 | ЕН11-8-1  Н2,Н3,Н4=1,  15 | Улаштування засипки пiщаної | м3 | 6 | 759,62  206,04 | 52,58  30,64 | 4558 | 1236 | 315  184 | 6,371  0,7821 | 38,23  4,69 |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 1 | | | | | 493954 | 15990 | 31854  5928 |  | 469,22  136,24 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 493954 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 446110 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 21918 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 8535 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 29,44 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1746 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **502489** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 1** | | | | | **502489** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 2. Система панельної огорожі,**  **висотою 4 м по коротшій стороні та 3 м**  **по довшій стороні майданчика** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | РН1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiд  будiвельнi конструкцiї, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,067 | 16870,87  16870,87 | \_\_-\_\_  - | 1130 | 1130 | \_\_-\_\_  - | 547,4  - | 36,68  - |
| *20* | *РН18-20-4* | *Улаштування щебеневої основи* | *100м3* | *0,01* | *129891,00*  *1248,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | *1299* | *12* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39*  *-* | *0,39*  *-* |
| *21* | *РН18-20-1* | *Улаштування вирівнювальних шарів*  *основи з піску* | *100м3* | *0,005* | *50924,74*  *825,24* | *\_\_-\_\_*  *-* | *255* | *4* | *\_\_-\_\_*  *-* | *26*  *-* | *0,13*  *-* |
| *22* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв* | *100 м3* | *0,067* | *214922,13*  *22029,21* | *\_\_-\_\_*  *-* | *14400* | *1476* | *\_\_-\_\_*  *-* | *657*  *-* | *44,02*  *-* |
| *23* | *РН18-52-8* | *Улаштування огорожі iз сiтки* | *100м* | *0,82* | *7303,34*  *4420,78* | *2882,56*  *629,84* | *5989* | *3625* | *2364*  *516* | *127,29*  *12,8226* | *104,38*  *10,51* |
| 24 | С111-873  варіант 1 | Сiтка стальна в покритті ПВХ 50х50мм L=3,  0м d=2,5мм | м2 | 150 | 104,94  - | \_\_-\_\_  - | 15741 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 25 | С111-873  варіант 2 | Сiтка стальна в покритті ПВХ 50х50мм L=4,  0м d=2,5мм | м2 | 128 | 104,94  - | \_\_-\_\_  - | 13432 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 26 | С1545-201  варіант 1 | Дріт металополімерний ПВХ d=2мм | м | 674 | 6,14  - | \_\_-\_\_  - | 4138 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 27 | & С1110-3-  50  варіант 2 | Стійка металева профільна 80х60х3 L 5000 | шт | 16 | 995,81  - | \_\_-\_\_  - | 15933 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 28 | & С1110-3-  51  варіант 2 | Стійка металева профільна 80х60х3 L 4000 | шт | 18 | 797,88  - | \_\_-\_\_  - | 14362 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | С113-5  варіант 2 | Перекладина сталева профільна 40х3 | м | 164 | 72,23  - | \_\_-\_\_  - | 11846 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 30 | РН12-54-3 | Фарбування перекладини | 100м2 | 0,2575 | 4070,60  2510,16 | 0,51  0,44 | 1048 | 646 | \_\_-\_\_  - | 69,63  0,0111 | 17,93  - |
| 31 | С1110-3  варіант 2 | Хвіртка з комплектом кріплення | шт | 1 | 7424,81  - | \_\_-\_\_  - | 7425 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 32 | С1110-3  варіант 1 | Талреп | шт | 32 | 192,84  - | \_\_-\_\_  - | 6171 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 2 | | | | | 113169 | 6893 | 2364  516 |  | 203,53  10,51 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 113169 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 103912 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 7409 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 2895 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,02 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 594 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **116064** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 2** | | | | | **116064** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 3. Спортивне обладнання** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | РН1-19-2 | Копання ям вручну глибиною до 1,5 м пiд  будiвельнi конструкцiї, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,004 | 16870,87  16870,87 | \_\_-\_\_  - | 67 | 67 | \_\_-\_\_  - | 547,4  - | 2,19  - |
| *34* | *РН18-20-4* | *Улаштування щебеневої основи* | *100м3* | *0,004* | *129891,00*  *1248,78* | *\_\_-\_\_*  *-* | *520* | *5* | *\_\_-\_\_*  *-* | *39*  *-* | *0,16*  *-* |
| *35* | *РН18-20-1* | *Улаштування вирівнювальних шарів*  *основи з піску* | *100м3* | *0,004* | *50924,74*  *825,24* | *\_\_-\_\_*  *-* | *204* | *3* | *\_\_-\_\_*  *-* | *26*  *-* | *0,1*  *-* |
| *36* | *РН2-15-1* | *Улаштування бетонних фундаментiв* | *100 м3* | *0,031* | *214922,13*  *22029,21* | *\_\_-\_\_*  *-* | *6663* | *683* | *\_\_-\_\_*  *-* | *657*  *-* | *20,37*  *-* |
| *37* | *РН20-12-1* | *Монтаж обладнання* | *1т* | *1,081* | *3800,34*  *3800,34* | *\_\_-\_\_*  *-* | *4108* | *4108* | *\_\_-\_\_*  *-* | *88,71*  *-* | *95,9*  *-* |
| 38 | & С100-8-  455-1  варіант 1 | Футбольні ворота (міні) | шт | 2 | 10742,48  - | \_\_-\_\_  - | 21485 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 39 | & С111-870-  1-1  варіант 1 | Сiтка футбольна | шт | 2 | 1295,09  - | \_\_-\_\_  - | 2590 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 40 | 550101-86  варіант 1 | Стійки волейбольні (+стакан) | шт | 2 | 2891,70  - | \_\_-\_\_  - | 5783 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 41 | 550101-190  варіант 1 | Сiтка волейбольна | шт | 1 | 1856,40  - | \_\_-\_\_  - | 1856 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 42 | & С111-  УТ4023  варіант 2 | Стенд баскетбольний | к-т | 2 | 6950,86  - | \_\_-\_\_  - | 13902 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 43 | & С111-870-  5-5  варіант 1 | Сiтка для волейбольних стендів | шт | 2 | 184,30  - | \_\_-\_\_  - | 369 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 44 | & С123-409-  27-23 | Дитячий комплекс "Городок" | шт | 1 | 35974,29  - | \_\_-\_\_  - | 35974 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 45 | & С123-409-  29  варіант 1 | Пісочниця середня | шт | 1 | 4689,53  - | \_\_-\_\_  - | 4690 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 46 | С1421-10634  варіант 1 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 1,2 | 455,45  - | \_\_-\_\_  - | 547 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 47 | & С123-409-  28 | Гойдалка подвійна | шт | 1 | 7092,26  - | \_\_-\_\_  - | 7092 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 3 | | | | | 105850 | 4866 | \_\_-\_\_  - |  | 118,72  - |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 105850 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 100984 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 4866 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 1815 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,86 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 346 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **107665** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 3** | | | | | **107665** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Роздiл 4. Електропостачання** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | РН1-8-10 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах  екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 у  вiдвал, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,284 | 3006,26  66,92 | 2939,34  729,23 | 854 | 19 | 835  207 | 2,13  17,992 | 0,6  5,11 |
| *49* | *РН1-9-10* | *Розробка ґрунту в траншеях та*  *котлованах екскаваторами мiсткiстю*  *ковша 0,25 м3 з навантаженням на*  *автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2* | *100 м3* | *0,04* | *4039,00*  *166,21* | *3872,79*  *903,57* | *162* | *7* | *155*  *36* | *5,29*  *22,0891* | *0,21*  *0,88* |
| 50 | С311-10 | Перевезення грунту до 10 км | т | 6,4 | 59,02  - | 59,02  6,81 | 378 | - | 378  44 | \_\_-\_\_  0,161 | \_\_-\_\_  1,03 |
| 51 | РН1-12-2 | Засипання траншей та котлованiв  бульдозерами потужнiстю 59 кВт при  перемiщеннi ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,244 | 446,07  - | 446,07  86,16 | 109 | - | 109  21 | \_\_-\_\_  2,0382 | \_\_-\_\_  0,5 |
| 52 | РН16-40-1 | Улаштування пiщаної основи під кабель | м3 | 4 | 617,58  53,68 | 62,90  17,95 | 2470 | 215 | 252  72 | 1,66  0,4305 | 6,64  1,72 |
| 53 | С1421-10634  варіант 1 | Пiсок природний, рядовий | м3 | 4 | 455,45  - | \_\_-\_\_  - | 1822 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 54 | РН1-20-2 | Засипання вручну траншей, пазух  котлованiв та ям, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,04 | 5868,13  5868,13 | \_\_-\_\_  - | 235 | 235 | \_\_-\_\_  - | 190,4  - | 7,62  - |
| *55* | *М8-143-5* | *Покривання 1-2 кабелів, прокладених у*  *траншеї, сигнальною стрічкою* | *100 м тр* | *0,8* | *136,49*  *126,92* | *9,57*  *2,20* | *109* | *102* | *7*  *2* | *3,4*  *0,0447* | *2,72*  *0,04* |
| 56 | С111-1721-  11А  варіант 1 | Стрiчка сигнальна "Увага кабель" | м | 80 | 3,50  - | \_\_-\_\_  - | 280 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *57* | *М8-141-3* | *Кабель до 35 кВ, що прокладається у*  *готових траншеях без покриттiв, маса 1*  *м до 3 кг* | *100 м* | *0,44* | *751,78*  *716,74* | *\_\_-\_\_*  *-* | *331* | *315* | *\_\_-\_\_*  *-* | *19,2*  *-* | *8,45*  *-* |
| *58* | *М8-141-4* | *Кабель до 35 кВ, що прокладається у*  *готових траншеях без покриттiв, маса 1*  *м до 6 кг* | *100 м* | *0,46* | *1127,56*  *1075,10* | *\_\_-\_\_*  *-* | *519* | *495* | *\_\_-\_\_*  *-* | *28,8*  *-* | *13,25*  *-* |
| 59 | & С100-8-  144-1-56 | Кабель ААБл-1 пер.3х95 мм | м | 46 | 314,02  - | \_\_-\_\_  - | 14445 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 60 | & С100-8-  144-1-66 | Кабель АВБбШв1 пер.4х120 мм | м | 44 | 240,90  - | \_\_-\_\_  - | 10600 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| 61 | & С100-  1545-393-1  варіант 2 | Муфта з'єднувальна | шт | 1 | 2210,90  - | \_\_-\_\_  - | 2211 | - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - | \_\_-\_\_  - |
| *62* | *РН16-40-2* | *Улаштування щебеневої основи* | *м3* | *0,8* | *1421,54*  *53,68* | *91,65*  *26,16* | *1137* | *43* | *73*  *21* | *1,66*  *0,6273* | *1,33*  *0,5* |
| *63* | *РН7-16-2* | *Улаштування пiдстильного шару пiщаного* | *м3* | *1,88* | *747,55*  *155,03* | *82,42*  *21,24* | *1405* | *291* | *155*  *40* | *4,58*  *0,5537* | *8,61*  *1,04* |
| *64* | *РН18-42-1* | *Улаштування покриття товщиною 4 см з*  *гарячих асфальтобетонних сумiшей*  *крупнозернистих вручну з ущільненням*  *ручними котками* | *100м2* | *0,04* | *20913,46*  *316,39* | *\_\_-\_\_*  *-* | *837* | *13* | *\_\_-\_\_*  *-* | *9,11*  *-* | *0,36*  *-* |
| *65* | *РН18-42-2*  *Н1=2* | *На кожнi 0,5 см змiни товщини шару*  *додавати або виключати до норми 18-42-1* | *100м2* | *0,04* | *5002,29*  *79,18* | *\_\_-\_\_*  *-* | *200* | *3* | *\_\_-\_\_*  *-* | *2,28*  *-* | *0,09*  *-* |
|  |  | Разом прямі витрати по роздiлу 4 | | | | | 38104 | 1738 | 1964  443 |  | 49,88  10,82 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 38104 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 34402 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 2181 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 805 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,51 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 148 |  |  |  |  |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **38909** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по роздiлу 4** | | | | | **38909** |  |  |  |  |
|  |  | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 751077 | 29487 | 36182  6887 |  | 841,35  157,57 |
|  |  | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 751077 |  |  |  |  |
|  |  | в тому числi: | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. | | | | | 685408 |  |  |  |  |
|  |  | всього заробiтна плата, грн. | | | | | 36374 |  |  |  |  |
|  |  | Загальновиробничi витрати, грн. | | | | | 14050 |  |  |  |  |
|  |  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 47,83 |  |  |  |  |
|  |  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2834 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **765127** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ \_ | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всього по кошторису** | | | | | **765127** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1046,75** |  |  |  |  |
|  |  | **Кошторисна заробiтна плата, грн.** | | | | | **39208** |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Склав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Х.В.Мазурик | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Перевірив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_І.О. Станько | | | | | | | | | | | |
| *[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]* | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |